

Dispozice:

I. manual:

Gedeckt 8´
Flöten principal 8ˇ
Nachthorn 4ˇ
Oktave 4ˇ
Rohrnasad 2 2/3
Quinte 2 2/3
Waldflöte 2ˇ
Superoktave 2ˇ
Tremulant

ll. manual:

Pommmer 8ˇ
Gemshorn 8ˇ
Kleingedeckt 4ˇ
Prästant 4ˇ
Blockflöte 2ˇ
Principal 2ˇ
OktavZimbel 1-fach
Tremulant

Pedal:

Gedecktbas 16ˇ
Subbas 16ˇ
Koppelflöte 4ˇ
Choralbas 4ˇ

Pedal - Koppel II/P Ped-Koppel I/P Manual - Koppel II/I
Superoktav - Koppel I Všechny spojky Tutti
Žaluzie pro I, II manual
Pedál rozsah " C - f 1

**Kontakt:**

**723 92 90 28**

**musica08@seznam.cz**